정책 제안서
제안자	성명	김예나, 이진헌, 박시우, 김서현
	학교	목포정명여자고등학교
제목	남악 신도시 하수 처리장의 미생물 연료전지 사용 제안
현황 및 문제점	현 지역사회에서 “남악 신도시 하수 처리장”은 악취 및 슬러지 발생, 많은 에너지 비용 문제를 유발하는 사회 혐오 시설로 특히 영산강 유역에 투기되는 하/폐수가 지역 생태계 및 수질 환경에 큰 피해를 미치고 있다. 게다가 수도권은 4개의 대규모 하수처리장을 통해 운영되고 있어 유해물질 배출이 상대적으로 적지만 전남에 위치한 970여개의 소규모 하수처리장은 많은 유해물질을 배출하고 있다. 따라서 이를 방지할 대처 방안이 필요한 실정이다.
정책 제안(개선 방안)	“남악 신도시 하수 처리장” 현시설의 미생물 연료전지 사용비율을 점차적으로 확대해야 한다. 이 정책은 현재 미생물 연료전지를 사용하지 않는 시설을 대상으로 한다. ① 2027년까지 미생물 연료 전지 사용 40% 확대 ② 2034년까지 미생물 연료 전지 사용 70% 확대
기대 효과	가. 기존 공정과의 비교 미생물 연료전지를 사용한다면 기존 공정과 비교 시 에너지 사용이 절감되며 슬러지 발생량이 감소하여 처리 비용을 줄일 수 있고. 다양한 농도 범위의 하・폐수를 처리할 수 있고 직접적 전력 생산으로 에너지 전환에 따른 에너지 손실도 방지할 수 있다. 나. 한계점 분석 현재 미생물 연료전지의 한계점 및 연구 추세는 다음과 같다 1) 미생물 연료전지의 실용화를 위해서는 높은 수준의 유기물 및 영양염류의 제거를 달 성해야한다 2) 비용을 줄이기 위해 높은 경제성과 성능을 가진 전극과 막이 요구된다. 다. 조사 결론 기존 미생물 연료전지의 한계점을 보완하기 위해 지속가능성과 내구성의 궁극적인 촉매인 미생물 양극을 사용하고 다른 하수처리 공정을 접목하여 하‧폐수 처리 효율을 높여야 한다.